# 五、参数设置

## 5.1厂家参数设置进入方式

在软件版本界面长按左上角隐藏按钮3秒，弹出输入密码键盘，输入正确密码后进入厂家设置界面，如下图：

注：此界面只对厂家或维修者开放。

厂家密码默认为“20110918”，请谨慎保管。

输入正确的厂家密码后进入厂家设置界面。

## 5.2维修参数设置进入方式

在主界面（待机界面）长按左上角隐藏按钮3秒，弹出输入密码键盘，输入正确维修密码后进入维修参数设置界面，如下图：

注：此界面只对厂家或维修者开放。

维修密码默认为“20110918”，请谨慎保管。

输入正确的维修密码后进入维修参数设置界面。

## 5.5密码管理

a)厂家设置密码一般为空调厂商掌握，权限最高的密码，他可以进入包括厂家设置，密码初始值为20110918。

b)机器设置密码一般为调试人员掌握，其权限仅次于厂商密码，他可以进入机器设置，密码初始值为20110918。

c)用户设置密码一般为最终用户所掌握，它的权限仅能在于修改用户参数设置，密码初始值为20110918。

在使用之前，请设置成不同的密码。用户授权密码用于授权用户进行触控校准和系统时间修改。由厂家设置。